**Інструкція**

**з охорони праці № 1.5 для учнів при роботі на побутовій швейній машині**

**з ручним приводом**

**1. Загальні вимоги безпеки**

1.1.Інструкція з охорони праці для учнів при роботі на побутовій швейній машині з ручним приводом складена на підставі інструкції з експлуатації побутової швейної машини з ручним приводом.

1.2. До самостійного виконання практичних робіт на швейній машині з ручним приводом допускаються учні, які вивчили цю інструкцію та не мають протипоказань за станом здоров'я.

1.3. Перед допуском до робіт на даній швейній машині педагог повинен провести з учнями інструктаж з охорони праці з наступним опитуванням та реєстрацією у спеціальному журналі інструктажів.

1.4. Під час роботи в кабінеті технології заборонено приймати їжу.

1.5. Учні працюють на швейних машинах тільки з дозволу вчителя, зламані швейні машини не можна використовувати.

1.6. При роботі на швейній машині на учнів можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- рухомі частини виробничого обладнання;

- недостатня освітленість робочої зони.

1.7. У приміщенні, де здійснюються роботи на швейній машині, повинна бути медична аптечка, повністю укомплектована всіма необхідними медикаментами і перев'язувальними засобами.

1.8. Учні, що допустили невиконання або порушення даної інструкції з охорони праці при роботі на швейній машині з ручним приводом, притягуються до відповідальності, а з усіма учнями проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці.

**2. Вимоги безпеки перед початком роботи**

2.1. Необхідно надіти спецодяг, прибрати волосся під головний убір.

2.2. Стілець слід встановити навпроти голки побутової швейної машини.

2.3. Необхідно прибрати з робочого столу всі сторонні предмети.

2.4. Слід видалити всі шпильки з виробу.

2.5. Сидіти необхідно на всій поверхні стільця, трохи нахиляючись вперед, спина при цьому повинна бути пряма.

2.6. Відстань від очей до виробу повинна бути 30 – 40 см.

**3. Вимоги безпеки під час роботи**

3.1. Слід опустити голку у виріб маховими колесом в напрямку "на себе", потім опустити лапку швейної машини.

3.2. Лівою рукою необхідно притримувати і направляти деталі виробу, правою рукою слід обертати рукоятку швейної машини в напрямку "від себе" плавними рухами.

3.3. Необхідно постійно стежити за робочою позою та положенням рук: не схилятися близько до рухомих і обертових частин швейної машини, не підводити руки близько до голки.

3.4. Обрізати нитки слід тільки за допомогою ножиць.

3.5. У процесі виконання роботи необхідно пам'ятати і дотримуватися вимог цієї інструкції з техніки безпеки при роботі на швейній машині з ручним приводом.

**4. Вимоги безпеки після закінчення роботи**

4.1. Слід поставити швейну машину на вільний хід.

4.2. Необхідно прибрати своє робоче місце, розкласти всі робочі інструменти на місця, відведені для їх зберігання.

4.3. При необхідності здійснити чистку та змазку побутової швейної машини.

4.4. Слід підкласти невеликий відрізок тканини під лапку швейної машини, потім опустити лапку.

4.5. При тривалій перерві в роботі, слід накрити побутову швейну машину чохлом.

**5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях**

5.1. Дана інструкція з техніки безпеки при роботі на швейній машині з ручним приводом вимагає, щоб у разі поломки голки швейної машини слід доповісти про це викладачеві.5.2. При отриманні травми необхідно повідомити вчителя, надати першу медичну допомогу , повідомити адміністрації навчального закладу, при необхідності викликати бригаду швидкої допомоги за т**елефоном 103.**